| MAXREFDES82# Code Documentation V01.00 Maxim Smart Force Sensor

- Main Page
- Modules
- Files

All Files Functions Variables Macros Groups Pages
Macros
STEMWIN_LIBRARY_Private_Macros
STEMWIN_LIBRARY

## Macros
#define | DEFINEDMA2D_COLORCONVERSION(PFIX, PIXELFORMAT)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define DEFINEDMA2D_COLORCONVERSION | ( |  | PFIX,
|  |  | PIXELFORMAT
| ) |  |

Value:
static void Color2IndexBulk_##PFIX##DMA2D(LCD_COLOR * pColor, void * pIndex, U32 NumItems, U8 SizeOfIndex) { \
DMA2D_Color2IndexBulk(pColor, pIndex, NumItems, SizeOfIndex, PIXELFORMAT); \
} \
static void Index2ColorBulk_##PFIX##DMA2D(void * pIndex, LCD_COLOR * pColor, U32 NumItems, U8 SizeOfIndex) { \
DMA2D_Index2ColorBulk(pIndex, pColor, NumItems, SizeOfIndex, PIXELFORMAT); \
}

Definition at line 110 of file LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c.