| MAXREFDES82# Code Documentation V01.00 Maxim Smart Force Sensor

- Main Page
- Modules
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Macros

- _
- a
- c
- d
- g
- h
- l
- o
- r
- s
- t
- u
- v
- x
- y

All Files Functions Variables Macros Groups Pages

### - _ -

- __ALIGN_END : usbd_desc.c

### - a -

- AHBPrescTable : system_stm32f4xx.c

### - c -

- cell0Grams : maintask.c
- cell0Load : maintask.c
- cell0Load0 : maintask.c
- cell0Load0Int : maintask.c
- cell0Load0Sign : maintask.c
- cell0Load700 : maintask.c
- cell0Load700Int : maintask.c
- cell0Load700Sign : maintask.c
- cell0Powerup : maintask.c
- cell1Grams : maintask.c
- cell1Load : maintask.c
- cell1Load0 : maintask.c
- cell1Load0Int : maintask.c
- cell1Load0Sign : maintask.c
- cell1Load700 : maintask.c
- cell1Load700Int : maintask.c
- cell1Load700Sign : maintask.c
- cell1Powerup : maintask.c
- cell2Grams : maintask.c
- cell2Load : maintask.c
- cell2Load0 : maintask.c
- cell2Load0Int : maintask.c
- cell2Load0Sign : maintask.c
- cell2Load700 : maintask.c
- cell2Load700Int : maintask.c
- cell2Load700Sign : maintask.c
- cell2Powerup : maintask.c
- cell3Grams : maintask.c
- cell3Load : maintask.c
- cell3Load0 : maintask.c
- cell3Load0Int : maintask.c
- cell3Load0Sign : maintask.c
- cell3Load700 : maintask.c
- cell3Load700Int : maintask.c
- cell3Load700Sign : maintask.c
- cell3Powerup : maintask.c

### - d -

- data0 : maintask.c
- data0BO : maintask.c
- data1 : maintask.c
- data1BO : maintask.c
- data2 : maintask.c
- data2BO : maintask.c
- data3 : maintask.c
- data3BO : maintask.c

### - g -

- GUI_Initialized : MAXREFDES82.c

### - h -

- hltdc : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c , stm32f4xx_it.c
- hpcd : stm32f4xx_it.c , usbd_conf.c

### - l -

- LineCoding : usbd_cdc_interface.c

### - o -

- OS_TimeMS : stm32f4xx_it.c

### - r -

- r : maintask.c
- Rect : maintask.c
- request : maintask.c , usbd_cdc_interface.c

### - s -

- SectorError : maintask.c
- spiWritePacket : maintask.c
- SystemCoreClock : system_stm32f4xx.c

### - t -

- TimHandle : stm32f4xx_it.c , usbd_cdc_interface.c

### - u -

- UartHandle : stm32f4xx_it.c , usbd_cdc_interface.c
- USBD_CDC_fops : usbd_cdc_interface.c
- USBD_Device : maintask.c , MAXREFDES82.c , usbd_cdc_interface.c
- USBD_StringSerial : usbd_desc.c
- usbTxBuf : maintask.c
- UserRxBuffer : usbd_cdc_interface.c
- UserTxBuffer : usbd_cdc_interface.c
- UserTxBufPtrIn : usbd_cdc_interface.c
- UserTxBufPtrOut : usbd_cdc_interface.c

### - v -

- VCP_Desc : usbd_desc.c

### - x -

- x : maintask.c

### - y -

- y : maintask.c