| MAXREFDES82# Code Documentation V01.00 Maxim Smart Force Sensor

- Main Page
- Modules
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Macros

- a
- b
- c
- d
- f
- g
- h
- l
- m
- n
- p
- u
- v
- x
- y

All Files Functions Variables Macros Groups Pages

### - a -

- APP_RX_DATA_SIZE : usbd_cdc_interface.c
- APP_TX_DATA_SIZE : usbd_cdc_interface.c

### - b -

- BK_COLOR : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c

### - c -

- COLOR_CONVERSION_0 : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c

### - d -

- DEFINEDMA2D_COLORCONVERSION : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c
- DISPLAY_DRIVER_0 : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c

### - f -

- FACOTRY_CAL_NUM : maintask.c

### - g -

- GUI_NUM_LAYERS : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c
- GUI_NUMBYTES : GUIConf.c

### - h -

- HSE_VALUE : system_stm32f4xx.c
- HSI_VALUE : system_stm32f4xx.c

### - l -

- LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c
- LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c
- LCD_MIRROR_Y : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c
- LCD_SWAP_XY : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c

### - m -

- MAJORVERSION : maintask.c
- MINORVERSION : maintask.c

### - n -

- NUM_BUFFERS : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c
- NUM_VSCREENS : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c

### - p -

- POWERUP_CAL_NUM : maintask.c

### - u -

- USBD_CONFIGURATION_FS_STRING : usbd_desc.c
- USBD_CONFIGURATION_HS_STRING : usbd_desc.c
- USBD_INTERFACE_FS_STRING : usbd_desc.c
- USBD_INTERFACE_HS_STRING : usbd_desc.c
- USBD_LANGID_STRING : usbd_desc.c
- USBD_MANUFACTURER_STRING : usbd_desc.c
- USBD_PID : usbd_desc.c
- USBD_PRODUCT_FS_STRING : usbd_desc.c
- USBD_PRODUCT_HS_STRING : usbd_desc.c
- USBD_VID : usbd_desc.c

### - v -

- VECT_TAB_OFFSET : system_stm32f4xx.c

### - x -

- XSIZE_PHYS : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c

### - y -

- YSIZE_PHYS : LCDConf_stm32f429i_disco_MB1075.c