## Zynq PS configuration

Peripheral | Status | Signal Group | MIO | Freq
--- | --- | --- | --- | ---
CAN0 | Enabled | default | MIO 46 .. 47 | 23.8095
CAN1 | Disabled |  |  |
ENET0 | Enabled | default | MIO 16 .. 27 | 100 MBPS
|  | GRP_MDIO | MIO 52 .. 53 |
ENET1 | Disabled |  |  |
GPIO | Enabled | default | MIO |
I2C0 | Enabled | default | MIO 50 .. 51 |
|  | GRP_INT | EMIO |
I2C1 | Disabled |  |  |
MODE | Disabled |  |  |
NAND | Disabled |  |  |
NOR | Disabled |  |  |
PJTAG | Disabled |  |  |
QSPI | Enabled | default | MIO 1 .. 6 |
|  | GRP_FBCLK | MIO 8 |
SD0 | Enabled | default | MIO 40 .. 45 |
|  | GRP_CD | MIO 0 |
|  | GRP_WP | MIO 15 |
SD1 | Disabled |  |  |
SPI0 | Disabled |  |  |
SPI1 | Disabled |  |  |
TRACE | Disabled |  |  |
TTC0 | Enabled | default | EMIO |
TTC1 | Disabled |  |  |
UART0 | Disabled |  |  |
UART1 | Enabled | default | MIO 48 .. 49 | 50
USB0 | Enabled | default | MIO 28 .. 39 |
USB1 | Disabled |  |  |
VCFG | Disabled |  |  |
WDT | Enabled | default | EMIO |