Sonoma (MAXREFDES14#) Code Documentation V01.00 Isolated EMP (Energy Measurement Processor)

- Main Page
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Macros

- a
- b
- d
- i
- k
- m
- p
- r
- u
- w

All Data Structures Files Functions Variables Macros Pages

### - a -

- ABOUT_ONE_SECOND : MAXREFDES14.h

### - b -

- BASE_FUNCTION_STATE : menu.h
- BIT_BANG_SPI_CLK : MAXREFDES14.h
- BIT_BANG_SPI_CLRB : MAXREFDES14.h
- BIT_BANG_SPI_MISO : MAXREFDES14.h
- BIT_BANG_SPI_MOSI : MAXREFDES14.h
- BIT_BANG_SPI_SSB : MAXREFDES14.h

### - d -

- DE : MAXREFDES14.h
- DEFAULT_HYPERTERMINAL_UART_ADDRESS : MAXREFDES14.h
- DEFAULT_HYPERTERMINAL_UART_ID : MAXREFDES14.h
- DI : MAXREFDES14.h

### - i -

- INPUT_STRING_MAX_SIZE : MAXREFDES14.h

### - k -

- KEYPRESS_ARROW_DOWN : menu.h
- KEYPRESS_ARROW_LEFT : menu.h
- KEYPRESS_ARROW_RIGHT : menu.h
- KEYPRESS_ARROW_UP : menu.h
- KEYPRESS_END : menu.h

### - m -

- MAIN_MENU : menu.h
- MAJOR_REVISION : MAXREFDES14.c
- MENU_READ_REG : menu.h
- MENU_REG_ADDR : menu.h
- MENU_WRITE_REG : menu.h
- MINOR_REVISION : MAXREFDES14.c

### - p -

- PMOD_PORT_TYPE_GPIO : MAXREFDES14.h
- PMOD_PORT_TYPE_I2C : MAXREFDES14.h
- PMOD_PORT_TYPE_SPI : MAXREFDES14.h
- PMOD_PORT_TYPE_UART : MAXREFDES14.h
- PMOD_TYPE_GPIO : MAXREFDES14.h
- PMOD_TYPE_I2C : MAXREFDES14.h
- PMOD_TYPE_SPI : MAXREFDES14.h
- PMOD_TYPE_UART : MAXREFDES14.h

### - r -

- RE_B : MAXREFDES14.h
- RO : MAXREFDES14.h

### - u -

- UART_BAUD : platform.c

### - w -

- WAIT_KEYPRESS : menu.h