文字コード　ASCII

単位　mm

整数部 4，小数部 3，小数点無し　先行ゼロサプレス

同一コマンド１回だけ出力

データ区切り CR/LF

ファイル Hole.hol
  レイヤー 8 : 孔


使用Ｔコード : ドリル径  使用個数

  T14 :φ 0.300 mm    2 個
  T18 :φ 0.500 mm    936 個
  T22 :φ 0.700 mm    76 個
  T24 :φ 0.800 mm    7 個
  T25 :φ 0.850 mm    8 個
  T28 :φ 1.000 mm    64 個
  T34 :φ 1.600 mm    8 個
  T41 :φ 2.300 mm    2 個
  T48 :φ 3.000 mm    8 個
