文字コード　ASCII

単位　mm

整数部 4，小数部 ３，小数点無し　先行ゼロサプレス

ブロック長 ５１２

データ区切り　'*' (2Ah)

ブロック区切り CR/LF

レコードパッド　' ' (スペース)

同一コマンド一回だけ出力


ファイル Pattern1.GRB

  レイヤー 1 : パターン１

ファイル Pattern2.GRB

  レイヤー 2 : パターン２

ファイル Silk1.GRB

  レイヤー 3 : シルク１

ファイル Resist1.GRB

  レイヤー 5 : レジスト１

ファイル Resist2.GRB

  レイヤー 6 : レジスト２

ファイル Board.GRB

  レイヤー 7 : 外形

ファイル Hole.GRB

  レイヤー 8 : 孔

ファイル Pattern3.GRB

  レイヤー 10 : パターン３

ファイル Pattern4.GRB

  レイヤー 11 : パターン４

ファイル Pattern5.GRB

  レイヤー 12 : パターン５

ファイル Pattern6.GRB

  レイヤー 13 : パターン６


使用Ｄコード : アパーチャ径／角

  丸アパーチャー　ライン用　D10 :φ 0.100 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D12 :φ 0.150 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D14 :φ 0.200 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D16 :φ 0.250 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D18 :φ 0.300 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D24 :φ 0.450 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D26 :φ 0.500 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D30 :φ 0.600 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D34 :φ 0.700 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D38 :φ 0.800 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D40 :φ 0.850 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D46 :φ 1.000 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D48 :φ 1.100 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D50 :φ 1.200 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D52 :φ 1.300 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D54 :φ 1.400 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D56 :φ 1.500 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D58 :φ 1.600 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D60 :φ 1.700 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D62 :φ 1.800 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D66 :φ 2.000 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D68 :φ 2.100 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D72 :φ 2.300 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D86 :φ 3.000 mm
  丸アパーチャー　ライン用　D88 :φ 3.100 mm
  角アパーチャー　ライン用　D31 :□ 0.600 mm
  角アパーチャー　ライン用　D47 :□ 1.000 mm
  角アパーチャー　ライン用　D51 :□ 1.200 mm
